Nom du routeur EDGE ROUTEUR 4

CONFIGURATION :

-ETH0 : ipfixe192.168.1.1

-ETH1 : DHCP

-ETH2 NONE

Procédure de connexion

1 Configurer l’ordinateur sans son DHCP et mettre les adresses suivantes en ipv4

IP 192.198.1.2 (IP du pc)

Sous réseau : 255.255.255.0

Passerelle 192.168.1.1

Puis connecter le port ETH0 du routeur avec un câble RJ45 droit sur le pc

Accéder via l’explorateur a l’adresse du routeur 192.168.1.1

2 WIZARDS > BASIC SETUP

Modification du mot de passe par défaut en scrollant vers le bas

« Use default user »

Port ETH0

Internet connexion type : choisir Static IP

Adress remplir 192.168.0.2 255.255.255.0

Gateway : 192.168.0.254

Port ETH1

Address 192.192.168.3.1 /255.255.255.0

Cocher Enable the DHCP SERVER

Port ETH2

Address 192.192.168.4.1 /255.255.255.0

Cocher Enable the DHCP SERVER

Valider

Puis reboot

Repasser le pc en DHCP sur l’ordinateur de configuration

Cf image